ООО «Уральская машиностроительная компания „СФЕРА“»
454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 7 · 8 (800) 550-14-63 · mail@urmks.ru · urmks.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Холодильный и морозильный модуль контейнерного типа
Заполните то, что знаете. Пустые поля не мешают: на них мы зададим вопросы при разговоре. Лист нужен, чтобы посчитать изделие под вашу задачу, а не прислать типовую цену.
1. Заказчик
	Организация
	

	Контактное лицо, должность
	

	Телефон, e-mail
	

	Город или площадка эксплуатации
от него зависит толщина панели и доставка
	


2. Что и как храним
	Что за продукт
мясо, рыба, молочное, овощи, вакцины, реактивы…
	

	Требуемая температура в камере
например 0…+4 °C или −18 °C
	

	Сколько нужно хранить
тонн, паллет или м³
	

	Тара
европаллета 1200×800, ящики, коробки, стеллажное хранение
	


⚠ Важный вопрос, от которого зависит применимость изделия:
☐  Продукт поступает УЖЕ холодным или замороженным — нужно только хранение  — наш случай
☐  Продукт поступает тёплым, его нужно охладить или заморозить  — это другое оборудование, скажем прямо
Модуль рассчитан на ХРАНЕНИЕ продукта в заданном режиме. Снятие теплоты с тёплого груза и шоковая заморозка в базовую комплектацию не входят: это другая холодопроизводительность и другая схема воздухораспределения.
3. Исполнение
☐  ХМ — холодильный, 0…+8 °C, точность ±0,5 °C
☐  ММ — морозильный, −18…−25 °C, точность ±1,0 °C
☐  Пока не определились — подскажите по продукту

☐  Длина 3,0 м  — камера 10,6 м³ у ХМ, 2 паллетоместа
☐  Длина 6,0 м  — камера 26,8 м³ у ХМ, 8 паллетомест

☐  Грузовой проём 1000 мм  — паллета заходит узкой стороной на тележке
☐  Грузовой проём 1800 мм, двустворчатая дверь  — погрузчик ставит паллету поперёк
4. Площадка и погрузка
	Основание готово?
плита, сваи, щебень; ровность и уклон
	

	Чем возят груз
вилочный погрузчик, гидравлическая тележка, вручную
	

	Перепад от земли до порога
отметка чистого пола изделия 330 мм
	

	Есть ли рампа или эстакада
	


5. Электропитание
	Сеть на площадке
380 В три фазы / 220 В / сети нет
	

	Разрешённая мощность, кВт
ХМ около 3 кВт, ММ около 5 кВт установленной
	

	Нужен ли ввод под дизель-генератор
	

	Нужен ли сам дизель-генератор
поставляем опцией, 10 кВт в кожухе с АВР
	


6. Опции
Отметьте, что нужно. Цены по каждой опции есть в конфигураторе на сайте.
☐  Стеллажи вдоль одной стены
☐  Стеллажи вдоль двух стен
☐  Стеллажи в нержавеющей стали
☐  Подвесные пути для мяса
☐  Нержавеющая сталь на полотне двери и пороге
☐  Внутренняя отделка нержавеющей сталью
☐  Съёмная площадка-ступень перед проёмом
☐  Подъёмный стол 1000 кг
☐  Грузовой пандус на перепад 330 мм
☐  Гидравлическая тележка 2500 кг
☐  Приточная вентиляция камеры наружным воздухом  — только ХМ, для дышащего груза
☐  Датчик CO₂ в камере  — только ХМ
☐  Ввод под ДЭС и щит АВР
☐  Удалённый мониторинг температуры и аварий по SMS
☐  Молниезащита
☐  Греющий кабель водостока
☐  Дизель-генератор 10 кВт в кожухе с автозапуском
☐  Обогрев грунта под камерой  — только ММ, комплект и схема без монтажа
7. Особые требования
	Санитарные, ветеринарные, фармацевтические требования
если есть — назовите документ
	

	Требования к цвету, маркировке, логотипу
	

	Когда нужно изделие
срок изготовления 45 рабочих дней от аванса
	

	Что ещё важно знать
	


Что в стоимость изделия не входит
Фундамент и планировка площадки, монтаж изделия на основании, разгрузка краном, подключение к внешним сетям, наружный контур заземления, пусконаладка на площадке, проектная документация и её согласование, доставка. На площадке компания не работает — это сквозное правило, а не оговорка под конкретный заказ.
Заполненный лист пришлите на mail@urmks.ru. Ответим в течение рабочего дня — техническим решением и стоимостью.
