ООО «Уральская машиностроительная компания „СФЕРА“»
454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 7 · 8 (800) 550-14-63 · mail@urmks.ru · urmks.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление и поставку хранилища заводской готовности —
модуля хранения взрывчатых материалов (линейка МХ-ВМ)
ДЛИНА — отметьте нужную
	☐  МХ-ВМ-6,0 · хранилище 8,3 м²
6 000 × 2 440 × 2 700 мм · тамбур 2 000 × 2 240 · стеллаж 2 секции 1500 × 600 (ВВ) · поддонов АС — 2

	☐  МХ-ВМ-9,0 · хранилище 15,0 м²
9 000 × 2 440 × 2 700 мм · тамбур 2 000 × 2 240 · стеллаж 4 секции (ВВ) · поддонов АС — 4

	☐  МХ-ВМ-12,0 · хранилище 21,7 м²
12 000 × 2 440 × 2 700 мм · тамбур 2 000 × 2 240 · стеллаж 6 секций (ВВ) · поддонов АС — 7



ИСПОЛНЕНИЕ — отметьте нужное
☐  ВВ — взрывчатые вещества  — стеллажи с полками из доски 40 мм
☐  СИ — средства инициирования  — шкафы с мягкой футеровкой и стеллаж с выстилкой
☐  АС — аммиачная селитра  — штабели на поддонах, двери 1 500 мм, отдельное хранилище [ФНП № 494 п. 431]
☐  Комплект ВВ + СИ  — два отдельных модуля; расстояние между ними — по проекту склада

ВМ разных групп совместимости хранятся раздельно [ФНП № 494 пп. 425, 431] — поэтому ВВ и СИ это два модуля, а не два отсека в одном. Не знаете, какая длина нужна, — оставьте выбор нам: подберём по объёму хранения из п. 2. Полный состав базовой комплектации — в приложении на последней странице.
Заполните то, что знаете — пустая строка означает согласие с базовой комплектацией. Заполненный лист пришлите на a.gorban@urmks.ru, в ответ мы готовим техническое решение и коммерческое предложение.
1. Заказчик и объект
	Наименование организации
	

	Контактное лицо
ФИО, должность, телефон, e-mail
	

	Город (регион) эксплуатации
в базе У1 — от −45 до +40 °C; для районов холоднее −45 °C — исполнение УХЛ1, утепление и цена считаются отдельно
	

	Желаемый срок поставки и способ закупки
прямой договор / внутренний тендер / 223-ФЗ / 44-ФЗ
	

	Адрес доставки
и есть ли на объекте кран или манипулятор
	

	Есть ли проект склада ВМ
есть / в работе / нужен. Склад создаётся по проекту заказчика; изделие — хранилище в составе склада
	

	Есть ли лицензия на деятельность с ВМ
	


2. Что храним
От ответов этого раздела зависит и исполнение, и вместимость. Вместимость хранилища в тоннах и штуках задаёт тара вашего ВМ: мы отвечаем за геометрию мест хранения, тонны считает проектировщик склада по вашей номенклатуре.
	Перечень ВМ
наименования и группы совместимости: ВВ, детонирующий шнур, электродетонаторы, неэлектрические системы, аммиачная селитра
	

	Сколько храним одновременно
тонн ВВ, штук средств инициирования, тонн АС
	



ТАРА — заполните обязательно
Без габарита и массы нетто тары вместимость в тоннах не посчитать ни нам, ни проектировщику: ФНП № 494 пп. 436–437 ограничивают укладку (ящики не более двух в высоту, зазор до полки над штабелем не менее 40 мм, верх полки для групп В и С не выше 1,7 м, высота штабеля не выше 2 м). Если тара ещё не выбрана — напишите, и мы посчитаем по типовой: ящик гофрокартонный до 25 кг, дощатый и древесно-волокнистый до 40 кг [ГОСТ Р 51615-2000].
	Габарит тары ВВ, мм
длина × ширина × высота ящика или коробки
	

	Масса нетто тары ВВ, кг
по ГОСТ Р 51615-2000 — не более 40 кг на ящик
	

	Габарит заводской коробки СИ, мм
и сколько изделий в коробке
	

	Тара аммиачной селитры
мешки 50 кг или мягкие контейнеры МКР; масса на поддон
	

	Нужна ли фасовка на месте
от этого зависят весы Ex и местный отсос в тамбуре
	


3. Площадка и установка
	Основание
сваи, блоки ФБС или плита; готовит заказчик. Требования к точкам опирания — в паспорте изделия
	

	Чем разгружаете и ставите
автокран, манипулятор — грузоподъёмность, т
	

	Подъезд и место установки
с какой стороны проезд ко входу; приложите схему площадки, если есть
	

	Расстояния до соседних объектов
безопасные расстояния, валы и ограда — по проекту склада, в поставку не входят
	

	Количество изделий, шт.
	

	Окраска и символика
по умолчанию — по согласованию
	


4. Электропитание
	Сеть на площадке
220 В / 380 В; разрешённая мощность, кВт
	

	Расстояние до точки подключения, м
кабель до щита изделия и подключение — силами заказчика
	

	Нужна ли работа от резервного источника
	

	Наружный контур заземления
есть / нужен; монтаж и замеры — силами заказчика
	


В базовой комплектации изделию нужны освещение Ex, щит собственных нужд снаружи и прибор пуска пожаротушения. Отопление — электрокотёл 9,45 кВт, 380 В в наружном шкафу (опция).
5. Опции — отметьте нужное
Цены по опциям с ценой есть в конфигураторе на сайте; остальные считаются под проект.
☐  Отопление, котёл в наружном шкафу  — электрокотёл с обвязкой в утеплённом шкафу, регистры Ø 76 с поверхностью не выше 50 °C, регулирование по датчику воздуха Ex в хранилище
☐  Охранная сигнализация  — извещатели Ex на дверях и в хранилище, барьер искрозащиты, оповещатель, прибор и резервное питание вне хранилища
☐  Молниезащита — поставка комплекта  — молниеотвод, заземлитель, токоотвод. Молниезащита склада обязательна [ФНП № 494 п. 823]; количество и высоту определяет проект
☐  Механическая вытяжка хранилища Ex  — радиальный вентилятор Ex снаружи, воздуховод из нижней зоны
☐  Пожарная сигнализация и автоматический пуск  — извещатели Ex, магнитоконтакт на двери, табло «Автоматика отключена» — по проекту
☐  Окна со стальными решётками  — пруток Ø 15, ячейка не более 150 × 150 [ФНП № 494 п. 466]
☐  Второй ряд стеллажей  — при глубине полок не более 400 мм; для исполнения АС неприменимо
☐  Кондиционер во взрывозащищённом исполнении
☐  Весы взрывозащищённые для фасовки
6. Дополнительные требования и приложения
Приложите техническое задание, проект склада ВМ или его задание, требования службы промышленной безопасности предприятия, схему площадки. Если есть особые требования надзорного органа — укажите их здесь.
	Что ещё важно знать
	

	
	

	
	


Заполнил (от Заказчика):
_________________ / _________________
должность, подпись, расшифровка
«____» ______________ 20___ г.
Принял (от Изготовителя):
Горбань Андрей Владимирович
ведущий менеджер отдела продаж
тел. (351) 218-99-66, 247-92-95 · моб. +7 967 861-82-00
a.gorban@urmks.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ. Базовая комплектация МХ-ВМ
Заполнять не нужно — это то, что вы получаете по умолчанию. Отклонения указывайте в п. 6.
Назначение. Хранилище заводской готовности для поверхностного склада взрывчатых материалов. Конструкция выполнена по требованиям ФНП № 494 к хранилищу; соответствие склада в целом подтверждает его проект.
Каркас и ограждение. Цельносварная рама из стали 09Г2С; стены, кровля, пол и перегородка — сэндвич-панель 100 мм с негорючей базальтовой ватой. Наружный габарит L × 2 440 × 2 700 мм.
Внутренняя поверхность. Окрашенная сталь панели светлого цвета; стыки панелей на негорючем герметике под нащельниками, углы — уголковыми нащельниками, примыкание к полу — без зазора. Отдельной обшивки нет.
Пол. Фибробетон 50 мм по стальному основанию, эпоксидное обеспыливающее покрытие около 1 мм, заведённое на стену на 100 мм.
Тамбур. 2 000 × 2 240 мм для раскупорки и выдачи, несгораемая перегородка. В исполнении АС тамбур — проход для поддона.
Двери. Две двустворчатые, открываются наружу [ФНП № 494 п. 464]: наружная сплошная, обитая кровельной сталью, 1 200 × 2 000 (АС — 1 500 × 2 000); внутренняя решётчатая той же ширины. Замок, проушины под навесной замок, место под пломбу.
Стеллажи (ВВ, СИ). Металлический каркас окрашенный и заземлённый, секции 1 500 × 600 мм, высота 2 000, уровни полок 100 / 620 / 1 140 / 1 660 мм; полки — строганая доска хвойных пород 40 мм с огнебиозащитой, промежутки до 3 см, нижняя полка сплошная. От стен 200 мм, от пола не менее 100 мм, проход около 1 400 мм. Для СИ — два шкафа с мягкой футеровкой, листом не тоньше 2 мм, внутренним замком и заземлением.
Оснащение тамбура. Письменный стол, стул, сейф для документации — во всех исполнениях. Для ВВ и СИ дополнительно: стол для работ с ВМ AISI 304 с бортом, полупроводящей пластиной и заземлением; стол для резки шнуров; зонт местного отсоса с вентилятором Ex снаружи.
Вентиляция. Естественная приточно-вытяжная: вытяжные шахты Ø 150 с дефлекторами и приточные решётки 150 × 150, количество по длине изделия.
Электрооборудование. Рабочее и аварийное освещение во взрывозащищённом исполнении, кабель в оболочке, не распространяющей горение, в стальной трубе. Щит и выключатель IP65 — снаружи здания [ФНП № 494 п. 475].
Пожаротушение. Модули порошкового пожаротушения «Буран-8взрН» в тамбуре и хранилище, прибор управления пуском с искробезопасными выходами, барьеры пусковой цепи, кнопка ручного пуска Ex снаружи, табло, резервированный источник питания — в утеплённом шкафу автоматики снаружи. Порошок защищает тару, полки и конструкции; номенклатуру противопожарных средств окончательно определяет проект склада [ФНП № 494 п. 480].
Заземление. Внутренняя шина уравнивания потенциалов, заземление каркасов стеллажей, стола для работ с ВМ, дверей и воздуховодов, две точки подключения к наружному контуру по диагонали рамы; комплект заземлителя — поставка, монтаж на площадке заказчиком.
Комплектация. Пожарный щит, два огнетушителя, таблички учёта, знаки безопасности, пломбировочные устройства, три комплекта ключей. Документация: паспорт изделия, руководство по эксплуатации, копии сертификатов на взрывозащищённое оборудование и приборы пожарной автоматики.
Климатическое исполнение. У1 по ГОСТ 15150-69 — от −45 до +40 °C. Для Забайкальского края, Чукотки и ЯНАО кровля утеплена до 150 мм. Для районов с расчётной температурой ниже −45 °C — исполнение УХЛ1, считается по этому опросному листу.
Условия поставки. Изготовление и поставка в заводской готовности одним блоком, системы смонтированы и проверены на заводе.
Не входит в поставку и выполняется силами Заказчика: проект склада ВМ и его согласование; ограда, запретная зона, валы и безопасные расстояния, подъезды, противопожарный водоём; основание под модуль и кран для разгрузки и установки; монтаж изделия на основании; кабель электропитания до щита модуля и подключение; наружный контур заземления и монтаж молниеотвода; пусконаладочные работы на площадке; лицензия на деятельность с ВМ и паспорт склада; доставка — оговаривается отдельно.
Заполненный лист пришлите на a.gorban@urmks.ru. Вернёмся с техническим решением и стоимостью в течение рабочего дня.
