ООО «Уральская машиностроительная компания „СФЕРА“»
454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 7 · 8 (800) 550-14-63 · mail@urmks.ru · urmks.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление и поставку модульного здания КПП (поста охраны) заводской готовности
ИСПОЛНЕНИЕ — отметьте нужное
	☐  КПП-6,0-А · пост охраны
6 000 × 2 400 мм, высота помещения 2 400 · одно помещение 5,8 × 2,2 м · пропускное окно на фасаде, обзорное в торце · 1 дверь

	☐  КПП-6,0-Б · пост с проходной
6 000 × 2 400 мм · пост 3,3 × 2,2 м и сквозная проходная 2,35 м · перегородка с окном охранника · 3 двери · закладные под турникет и калитку



КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА — отметьте нужную
☐  1 · Стандарт  — градусо-сутки отопительного периода до 6 000 (при +20 °C внутри): юг, центр, Поволжье, Урал, Омск, Алтай, Хабаровск. Утепление 100 мм
☐  2 · Север  — свыше 6 000: Новосибирск, Томск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Мурманск, Коми, ХМАО, ЯНАО, Забайкалье, Якутия, Таймыр. Утепление 150 мм, двухкамерный стеклопакет, второй конвектор

Не знаете, какая зона нужна, — укажите город в п. 1, подберём сами. Полный состав базовой комплектации — в приложении на последней странице.
Заполните то, что знаете — пустая строка означает согласие с базовой комплектацией. Заполненный лист пришлите на i.magazov@urmks.ru, в ответ мы готовим техническое решение и коммерческое предложение.
1. Заказчик и объект
	Наименование организации
	

	Контактное лицо
ФИО, должность, телефон, e-mail
	

	Город (регион) установки
по нему определяем климатическую зону, снеговую и ветровую нагрузки
	

	Снеговой и ветровой районы по СП 20.13330
если известны из проекта объекта
	

	Количество зданий, шт.
	

	Желаемый срок поставки и способ закупки
прямой договор / внутренний тендер / 223-ФЗ / 44-ФЗ
	

	Адрес доставки
и есть ли на объекте кран или манипулятор
	


2. Пост и проходная
	Сколько человек на посту одновременно
от этого зависят мебель и второе рабочее место
	

	Режим работы поста
круглосуточно / посменно / днём
	

	Где стоит пост относительно дороги
с какой стороны въезд; какое окно смотрит на дорогу, а какое — на подход пешеходов
	

	Через пост проходят люди (исполнение Б)
примерный поток, чел. в смену; нужен ли турникет и калитка
	

	СКУД объекта
есть / будет / нет; кто интегратор. Подключение к СКУД — силами вашего интегратора
	

	Пожарная сигнализация объекта
есть ли АПС; будет ли на посту приёмно-контрольный прибор или пульт
	

	Санузел на посту
не нужен / автономный — опция в п. 5 / с подключением к водопроводу и канализации объекта (укажите расстояние до сетей, м)
	

	Проходят ли через пост маломобильные посетители
от этого зависят пандус и ширина калитки
	


3. Площадка и установка
	Основание
плита, блоки ФБС, сваи; готовит заказчик
	

	Чем разгружаете и ставите
автокран, манипулятор — грузоподъёмность, т
	

	Высота пола поста над землёй, мм
нужно для крыльца со ступенями
	

	Подъезд и место установки
приложите схему площадки, если есть
	


4. Электропитание
	Сеть на площадке
число фаз (1 или 3), напряжение; выделенная мощность, кВт
	

	Расстояние до точки подключения, м
кабель до щитка здания и подключение — силами заказчика
	

	Нужен ли вывод кабеля под шлагбаум, видеокамеры
см. опции в п. 5
	


В базовой комплектации: наружный щиток IP65 с вводным автоматом, отдельные линии на свет, розетки и обогрев, розетки через УЗО 30 мА, конвекторы по 1,5 кВт: в исполнении А — три, в Б — два (Север — два по 1,5 и 2 кВт). Вводной автомат 32 А, однофазная сеть 230 В; трёхфазный ввод 380 В — опция.
5. Опции — отметьте нужное
Цены на опции — в конфигураторе на сайте urmks.ru.
☐  Козырёк над входом и пропускным окном  — каркас из профильной трубы, кровля из профнастила, вынос 900 мм
☐  Крыльцо со ступенями и перилами  — площадка 1300 × 1000 мм, три ступени, перила
☐  Решётки на окна  — пруток Ø12 мм
☐  Передаточный лоток  — щелевой, под пропускным окном
☐  Тревожная кнопка (КТС)  — две кнопки, кабель к месту подключения; вывод на пульт — силами вашего ЧОП
☐  Кондиционер  — сплит-система 2,5 кВт с режимом обогрева
☐  Защитная плёнка А3 на окна  — плёнка класса А3 по ГОСТ Р 51136
☐  Усиленная дверь
☐  Прожекторы с фотореле  — два прожектора 50 Вт
☐  Трёхфазный ввод 380 В  — если на посту кондиционер, турникет с обогревом и второй конвектор одновременно
☐  Огнетушитель и дымовые извещатели  — ОП-4 с кронштейном и два автономных дымовых извещателя
☐  Вывод кабеля под шлагбаум  — коробка IP65 и гофротруба в землю; шлагбаум не поставляем
☐  Подготовка под видеонаблюдение  — коробки под камеры, кабель, полка и розетка под регистратор
☐  Мебель поста  — стол, кресло, шкаф для документов, ключница
☐  Жалюзи
☐  Логотип на фасаде  — панель 1200 × 350 мм
☐  Цвет обшивки по RAL  — укажите номер RAL
☐  Санузел в корпусе 6 м (только А)  — кабина 1,0 × 2,1 м за перегородкой: химический биотуалет, рукомойник с подогревом воды, вытяжка; пост уменьшается до 10 м²
☐  Санузел с удлинением корпуса до 7,15 м (А и Б)  — то же оборудование, пост и проходная прежних размеров; габарит 7 150 × 2 400 мм (Север — 7 250 × 2 500), перевозка без спецразрешения; в исполнении Б обзорное окно 800 × 1200 переносится на фасад; обозначение — КПП-7,2; трёхфазный ввод 380 В входит
☐  Турникет с калиткой «Антипаника» (только Б)  — зона «Стандарт» — Smartec до −30 °C, зона «Север» — PERCo-TTR-04CW до −40 °C с обогревом; калитка Oxgard К-11-А 800 мм
6. Дополнительные требования и приложения
Приложите техническое задание, схему площадки, требования службы безопасности объекта.
	Что ещё важно знать
	

	
	

	
	


Заполнил (от Заказчика):
_________________ / _________________
должность, подпись, расшифровка
«____» ______________ 20___ г.
Принял (от Изготовителя):
Магазов Ильшат
менеджер отдела продаж
тел. (351) 218-99-66, 247-92-95 · моб. +7 963 467-18-49
i.magazov@urmks.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ. Базовая комплектация КПП-6,0
Заполнять не нужно — это то, что вы получаете по умолчанию. Отклонения указывайте в п. 6.
Каркас. Сварной стальной: основание из гнутого швеллера 100 × 50 × 4 мм, угловые стойки из профильной трубы, стойки и балки — гнутые профили; окрашен грунт-эмалью. Снег до V района, ветер до III района, подъём краном с траверсой за 4 проушины основания. Опирание — по периметру или не менее чем в 6 точках. Наружный габарит 6 000 × 2 400 мм, высота помещения 2 400 мм.
Стены. Снаружи профнастил С8 с полимерным покрытием, под ним ветрозащита, минеральная вата 100 мм между стойками, пароизоляция, внутри ОСБ, окрашенная с видимой стороны.
Кровля. Профнастил С21 с уклоном 1,5 % на тыльную сторону. Утеплены и кровля, и пол: вата 100 мм, плёнки с обеих сторон.
Пол. Настил ОСБ 18 мм по основанию, линолеум.
Окна. ПВХ 1000 × 1200 мм, профиль 58 мм, однокамерный стеклопакет: в исполнении А — пропускное на фасаде и обзорное в торце; в исполнении Б — ещё окно охранника в перегородке.
Двери. Стальные утеплённые 860 × 2050 мм, открываются наружу по направлению эвакуации: в исполнении А — одна, в исполнении Б — три.
Электрика. Наружный щиток IP65 с вводным автоматом; отдельные линии на свет, розетки и обогрев, розетки через УЗО 30 мА. Два светодиодных светильника, выключатель у входа, тройная розетка у пропускного окна, кабель в кабель-канале.
Отопление. Электроконвекторы по 1,5 кВт с электронными термостатами: в исполнении А — три, в исполнении Б — два в зоне охранника, проходная не отапливается.
Вентиляция. Приточный клапан в стене и вытяжной вентилятор с обратным клапаном.
Только исполнение Б. Перегородка с окном охранника на проход; две двери проходной друг напротив друга; в полу — стальные закладные плиты под турникет и калитку; напольный кабель-канал и место под контроллер СКУД, розетка. Крыльца со ступенями и перилами у обеих дверей проходной. Сам турникет — опция.
Климатическая зона «Север». Второй слой утеплителя 50 мм снаружи, двухкамерный стеклопакет, второй конвектор 2 кВт. Наружный габарит 6 100 × 2 500 мм.
Санузел. В базовой комплектации не предусмотрен; автономный санузел — опция (п. 5), подключение к сетям объекта — по запросу.
Условия поставки. Изготовление и поставка в заводской готовности, электрика смонтирована и проверена на заводе.
Не входит в поставку и выполняется силами Заказчика: основание под здание и кран для разгрузки и установки; установка на основании; кабель электропитания до щитка и подключение; наружный контур заземления; подключение к СКУД, пульту охраны и видеонаблюдению; доставка — оговаривается отдельно.
Заполненный лист пришлите на i.magazov@urmks.ru. Вернёмся с техническим решением и стоимостью.
