ООО «Уральская машиностроительная компания „СФЕРА“»
454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 7 · 8 (800) 550-14-63 · mail@urmks.ru · urmks.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление и поставку блок-контейнера —
склада масел и смазок в еврокубах IBC 1000 л (линейка СМ)
ТИПОРАЗМЕР — отметьте нужный
	☐  СМ-3,0 · 4 еврокуба
3 000 × 2 440 × 2 700 мм · два ряда по 2 · ворота 1 × 2 400 · до 4 постов раздачи

	☐  СМ-6,0 · 8 еврокубов
6 000 × 2 440 × 2 700 мм · два ряда по 4 · ворота 2 × 2 400, общий проём 4 800 без стойки · до 8 постов

	☐  СМ-9,0 · 12 еврокубов
9 000 × 2 440 × 2 700 мм · два ряда по 6 · ворота 3 × 2 400, между проёмами стойки рамы · до 12 постов

	☐  СМ-12,0 · 18 еврокубов
12 000 × 2 440 × 2 700 мм · два ряда по 9 · ворота 4 × 2 400 и 1 × 1 200 · до 18 постов



С отоплением на торце ставится утеплённый инженерный шкаф: длина изделия увеличивается на 0,4 м, с постами раздачи — на 0,55 м. Не знаете, какой типоразмер нужен, — оставьте выбор нам: подберём по объёму хранения из п. 2. Полный состав стандартного исполнения — в приложении на последней странице.
Заполните то, что знаете — пустая строка означает согласие со стандартным исполнением. Заполненный лист направьте на a.gorban@urmks.ru, в ответ мы готовим техническое решение и коммерческое предложение.
1. Заказчик и объект
	Наименование организации
	

	Контактное лицо
ФИО, должность, телефон, e-mail
	

	Город (регион) эксплуатации
в базе У1 — от −45 до +40 °C; для районов холоднее −45 °C — исполнение УХЛ1, состав и стоимость по этому листу
	

	Желаемый срок поставки и способ закупки
прямой договор / внутренний тендер / 223-ФЗ / 44-ФЗ
	

	Адрес доставки
и есть ли на объекте кран или манипулятор
	


2. Что храним
Склад — для горючих жидкостей с температурой вспышки выше 61 °C (категория помещения В1). Бензин, растворители, ацетон и любые жидкости с температурой вспышки 61 °C и ниже здесь хранить нельзя — для них склад ЛВЖ во взрывозащищённом исполнении.
	Перечень масел и смазок
марки: моторные, трансмиссионные, гидравлические, индустриальные, компрессорные…
	

	Температура вспышки, °C
если неизвестна — приложите паспорта безопасности; должна быть выше 61 °C
	

	Сколько еврокубов IBC 1000 л хранить одновременно
	

	Есть ли другая тара
бочки 200 л, канистры, консистентные смазки — сколько
	

	Чем ставите кубы в склад
погрузчик или манипулятор — кубы переднего ряда через ворота; задний ряд перекатывают тележкой по настилу. Пандуса нет: гружёный куб по нему не завезти
	


3. Выдача масла
	Нужна ли выдача масла из склада
нет — только хранение / да — посты раздачи (опция)
	

	Сколько сортов выдаёте
пост раздачи — на каждый сорт, от 1 до числа еврокубов
	

	Куда выдаёте
в технику у стены склада / в тару
	

	Выдаёте ли вязкие масла зимой
трансмиссионным 80W-90, ТАп-15В нужно +20…+25 °C — от этого зависит уставка отопления
	


Посты раздачи работают через нишу выдачи в задней стене: масло выдаётся наружу, в технику или тару. Одновременно работают до двух постов — у ниши техника заправляется по одной машине. Посты идут вместе с отоплением.
4. Площадка и установка
	Основание
сплошное или опоры по углам; на 6 м — и в середине длинных сторон, на 9 и 12 м — под стойками рамы
	

	Чем разгружаете и ставите
автокран, манипулятор — грузоподъёмность, т. Подъём и перевозка — только без кубов
	

	Подъезд и место установки
с какой стороны проезд к воротам и к нише выдачи; приложите схему, если важно
	

	Количество изделий, шт.
	

	Окраска и символика
по умолчанию — по согласованию
	


5. Электропитание
	Сеть на площадке
220 В / 380 В; разрешённая мощность, кВт
	

	Расстояние до точки подключения, м
кабель до щита изделия и подключение — силами заказчика
	

	Нужна ли работа от резервного источника
	


Без опций изделию нужны освещение, щит собственных нужд и пожарная сигнализация. Отопление — электрокотёл 6 кВт; посты раздачи добавляют компрессор.
6. Опции — отметьте нужное
Цены по каждой опции есть в конфигураторе на сайте.
☐  Отопление +15…+20 °C  — электрокотёл 6 кВт в наружном утеплённом шкафу на торце, в помещении хранения только радиаторы на теплоносителе с негорючими экранами
☐  Посты раздачи масла с нишей выдачи  — по посту на сорт; идут вместе с отоплением
☐  Порошковое пожаротушение  — модули «Буран-2,5» под потолком, пуск у ворот, табло, блокировка пуска при открытых воротах
☐  Охранная сигнализация  — извещатели на воротах и шкафу, оповещатель, резервное питание
☐  Видеонаблюдение  — 2 уличные камеры, регистратор, коммутатор, ИБП
☐  Молниезащита II категории  — молниеприёмник, токоотводы по каркасу, зажимы для заземлителя заказчика
☐  Удалённый мониторинг по GSM  — пожар, неисправность, тревога, пропадание питания, низкая температура — на телефоны; SIM-карта ваша
☐  Гидравлическая тележка 2,5 т  — для перестановки кубов заднего ряда по настилу
7. Дополнительные требования и приложения
Приложите ТЗ, паспорта безопасности масел, требования службы пожарной безопасности предприятия, схему площадки — если они есть.
	Что ещё важно знать
	

	
	

	
	


Заполнил (от Заказчика):
_________________ / _________________
должность, подпись, расшифровка
«____» ______________ 20___ г.
Принял (от Изготовителя):
Горбань Андрей Владимирович
ведущий менеджер отдела продаж
тел. (351) 218-99-66, 247-92-95 · моб. +7 967 861-82-00
a.gorban@urmks.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ. Стандартное исполнение склада масел СМ производства УРМКС
Заполнять не нужно — это то, что вы получаете по умолчанию. Отклонения указывайте в п. 7.
Назначение. Хранение моторных, трансмиссионных, гидравлических и индустриальных масел в еврокубах IBC 1000 л; горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °C, категория помещения В1, взрывоопасной зоны нет, оборудование общепромышленное IP54. Налив, слив и расфасовка внутри помещения хранения не выполняются.
Каркас и ограждение. Цельносварной каркас из стали 09Г2С; стены — сэндвич-панель 100 мм с негорючим базальтовым утеплителем; кровля цельносварная из стального листа 1,5 мм с уклоном и наружным водоотводом, утепление 150 мм базальтовой ватой. Ширина 2 440 мм — перевозка без спецразрешения.
Пол. Герметичная стальная ванна на всю площадь: лист 3 мм, борт 150 мм (на 3 м — 200 мм), слив шаровым краном наружу; ёмкость ванны больше объёма одного еврокуба. Поверх — съёмный оцинкованный решётчатый настил вровень с порогом под колесо гидравлической тележки с гружёным кубом.
Ворота. Распашные, утеплённые сэндвич-панелью 100 мм, высотой 2 100 мм, на всю длину хранения, с фиксаторами створок в открытом положении: кубы переднего ряда ставит через ворота погрузчик или манипулятор заказчика прямо на место, кубы заднего ряда перекатывают по настилу гидравлической тележкой; проход внутри не нужен.
Электрооборудование. Светодиодное освещение IP54 не менее 75 лк, аварийные светильники, уличный светильник над воротами; выключатель — снаружи; розеток в помещении хранения нет; щит собственных нужд IP54. Внутренний контур заземления из оцинкованной полосы 25 × 3, зажимы для металлической тары, выводы к наружному контуру (ПУЭ п. 7.4.13).
Вентиляция. Естественная, без электрооборудования: вытяжная шахта Ø200 мм с забором из нижней зоны и дефлектором, два приточных проёма 250 × 250 мм с решётками и жалюзи.
Пожарная безопасность. Прибор «С2000-АСПТ», тепловые извещатели IP54, ручной извещатель снаружи у ворот, оповещатель; огнетушители ОП-5 — 3 шт., ящик с песком 0,3 м³, знаки безопасности и обозначение категории В1.
Отопление (опция). Электронагревательных приборов в помещении хранения нет (ПУЭ п. 7.4.25, ППР п. 293, СП 60.13330.2020 табл. Б.1 поз. Б.11): котёл и щит — в наружном шкафу, в складе радиаторы на теплоносителе не выше 70 °C с экранами из негорючего перфолиста. Для хранения отопление не нужно — масло и еврокуб мороз переносят; нужно для выдачи вязких масел зимой.
Посты раздачи (опция). На каждый сорт: пневматический насос 3:1 (18 л/мин) в верхней горловине куба переднего ряда, автоматическая катушка со шлангом 10 м, раздаточный пистолет с электронным счётчиком. Ниша выдачи 1 100 × 800 мм в задней стене со стальным утеплённым ставнем; компрессор 360 л/мин — в отдельном отделении наружного шкафа; маслосборник отработанного масла 80 л.
Климатическое исполнение. У1 по ГОСТ 15150-69 — от −45 до +40 °C. Для районов с расчётной температурой ниже −45 °C — УХЛ1, состав и стоимость по опросному листу.
Условия поставки. Изготовление и поставка в заводской готовности: поставляется одним блоком, системы смонтированы и проверены на заводе. Срок изготовления — 45 рабочих дней с даты аванса.
Не входит в поставку и выполняется силами Заказчика: ровное основание (сплошное или опоры); кран для разгрузки и установки изделия без кубов; погрузчик или манипулятор для установки еврокубов через ворота; кабель электропитания до щита изделия и подключение; наружный контур заземления, заземлитель молниезащиты — при выборе этой опции; еврокубы и масла; пусконаладка на площадке; доставка. На площадке компания не работает — это сквозное правило, а не оговорка под конкретный заказ.
Заполненный лист пришлите на a.gorban@urmks.ru. Вернёмся с техническим решением и стоимостью.
